**婴儿洗浴设施采购需求咨询**

各潜在供应商：

重庆医科大学附属永川医院需定制安装婴儿洗浴设施，欢迎各供应商报名推荐，本次只是需求咨询，最终将根据咨询推荐情况并进行院内采购确定供应商。

1. 公告时间：2022年4月2日至2022年4月8日止。
2. 现场踏勘须知

（一）联系人： 张老师 联系电话：（023）85385105

（二）踏勘时间： 2022年4月2日至2022年4月7日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00（其中 2022年4月3日至2022年4月5日为节假日，不接受踏勘）

（三）踏勘地点：重庆医科大学附属永川医院1号楼2楼

三、需求咨询包括设计方案，报价等。报价含材料费、人工、安装费、税费等完成项目的全部费用。

四、报名及报价（需盖章PDF或图片电子版，报名及报价中须注明每项单价、联系人、联系电话）发送：[cgb85385105@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报名标题需写上《重庆医科大学附属永川医院婴儿洗浴设施需求咨询报名报价表》。

五、技术要求及商务要求

**（一）主要配置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** |
| **1** | 洗婴池 | 870mm长×480mm宽×230mm高 | 1 | 个 |
| **2** | 打包台 | 700mm长×850mm宽×850mm高 | 2 | 个 |
| **3** | 洗婴池水龙头 | 铜制镀铬U型抽拉式 | 1 | 个 |
| **4** | 液晶显示恒温控制系统 | 调温精度±1℃，液晶显示 | 1 | 套 |
| **5** | 恒压系统 | 水压稳压器 | **1** | 套 |
| **6** | 操作台 | 定制台面 | **1.08** | 米 |

**（二）主要技术要求**

1. 洗婴池:

（1）尺寸要求:内腔规格不得小于：长×宽×深700mm×350mm×200mm.

（2）选用环保软体硅胶材料，表层柔软。安全舒适性高，防老化，防腐蚀；不需要配置额外软质辅助洗浴设施，防止二次污染，杜绝卫生死角。

（3）外形采用弧线形设计，防溅水溢水，易清洁消毒。  
（4）适用人群：0-3个月新生儿  
2.液晶显示恒温控制系统：

（1）高清液晶触摸显示，操控方便。

（2）同屏显示冷热水水温、混合后水温，随时全方位监控洗浴环境。

（3）可触摸控制设备给水，操作方便省力。

（4）智能记忆水温，开水即用，调温精度±1℃，冷水失供，高温自动断水；

适用水温：冷水4-29℃，热水30-85℃；

水压范围：0.05-0.6Mpa，超过0.6Mpa建议加装减压阀；

调节范围为29-48℃；

流量：15L/min

电压：12V

3.恒压系统：

恒压罐采用钢制外壳，橡胶气囊内胆构成，在闭式水循环系统中起到了平衡水量及压力的作用，避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水；恒压阀：采用黄铜加厚阀体，进水口内置过滤网，活塞结构可调节压力，安全防爆。

4.洗婴池水龙头：

（1）水龙头为高端定制，独有分体冷热水双把手设计，U型出水管  
（2）铜制镀铬处理，高光表面，方便发现污物并及时清理，符合院感要求。  
（3）水龙头蓬头可自由抽拉，抽拉长度可调，龙头可360°旋转，使用安全性高。   
（4）蓬头可变换花洒和水柱两种不同出水模式

（5）下水器材质为优质全铜体，多层电镀铬。

5.操作台：

（1）台面材质要求：台面选用12.7mm复合型人造石台面，弧形转角，带上挡水及前挡水槽；具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形。  
 （2）门板材质要求：18mmE1中纤板,双面钢化烤漆处理，不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好，色彩丰富可选择性大。所有柜体离地100mm高安装，防水、放潮、符合院感要求。  
 （3）拉手材质要求：可选内凹型不锈钢拉手，可选硅胶软体拉手，安全，美观，为隐藏式设计；操作台两侧转角位设计圆弧板，无棱角，且较台面内缩20mm，环保、安全。

（4）组合式设备（人造石、硅胶洗婴池、门板、支撑架），拒绝一体成型产品。

3.打包台：

（1）软垫材质要求：采用优质超纤皮，皮的颜色按实物为准，耐折牢度可以和天然皮革相媲美。常温弯曲达到20万次无裂纹低温(-20℃)弯曲3万次无裂纹(耐温性、机械性好)，内部采用加厚优质海绵表面。  
 （2）门板材质要求：18mmE1中纤板,双面钢化烤漆处理，不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好，色彩丰富可选择性大。所有柜体离地100mm高安装，防水、放潮、符合院感要求

（3）操作侧最好有防坠落的活动护栏或挡板。

（三）商务要求

（1）本项目安装改造内容的规格、型号、尺寸、位置等须勘查现场实际情况确定。

（2）施工方需遵守安全文明施工。

（3）质保期：2年。产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，有产品检验报告或合格证明。

（4）付款方式：本次采购无预付款，全部改造内容完成后，经我方验收合格，凭正式发票于30日内转账支付合同总价的95%，余款5%为质量保证金，质保期满后无息支付。